<template #introduction>

:::info
香橙派 Nova v1.0 是由迅龙软件（香橙派）推出的，基于 2K3000 平台设计的 Nano-ITX (120×120mm) 小型主板。
:::

</template>

<template #spec>

| 类别 | 规格 |
| ---- | ---- |
| 厂商 | 迅龙软件（香橙派） |
| 板型 | Nano-ITX (120×120mm) |
| 处理器 | 2K3000 @ 2.2GHz |
| 内存 | DDR4 @ 3200MT/s（板载） |
| 接口 (USB) | 2 × USB 3.0、2 × USB 2.0、2 × USB-C† |
| 接口（存储） | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4)、1 × microSD 卡槽、32GB eMMC（板载） |
| 接口（网络） | 1 × 2.5GbE (Realtek RTL8125) 、1 × GbE |
| 接口（视频） | 1 × HDMI、1 × MIPI (30-pin)、1 × eDP |
| 接口（其他） | 1 × M.2 Key E 接口 (PCIe + USB)、1 × 3.5mm 耳机耳麦口、1 × CPU UART、1 × SE UART、40-pin GPIO |

†：其中一个 USB-C 接口仅可用于为板卡供电，无数据功能。

</template>

<template #known-issues>

暂无记录。

</template>

<template #image>

[![OrangePi Nova 1.0 正面实拍图](/images/devices/opi-nova-v1.0.thumbnail.webp)](/images/devices/opi-nova-v1.0.webp)
来源：白铭骢、Xi Ruoyao

</template>

<template #download-notes>

:::tip
社区提供每日构建固件更新：https://fw.loongfans.cn/opi-nova-v1.0/
:::

</template>
