<template #introduction>

:::info
Le CTCISZ 3B6000M NUC est un mini-PC de type Intel NUC équipé d'un processeur Loongson 3B6000M. Il est doté de sorties DisplayPort et HDMI, ainsi que de deux ports Ethernet Gigabit (GbE).
:::

</template>

<template #spec>

| Catégorie | Spécifications |
| ---- | ---- |
| Fabricant | CTCISZ |
| Processeur | 3B6000M à 2,5 GHz |
| Mémoire | DDR4 à 3200 MT/s (1 × SODIMM) |
| Interfaces (USB) | 3 × USB 3.0, 3 × USB 2.0, 2 × USB-C† |
| Interfaces (stockage) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4) |
| Interfaces (réseau) | 2 ports Gigabit Ethernet |
| Interfaces (vidéo) | 1 × DisplayPort, 1 × HDMI |
| Interfaces (Autres) | 1 port M.2 Key E (PCIe + USB), 1 prise jack 3,5 mm pour casque/micro |

† : L'une des interfaces USB-C ne peut servir qu'à alimenter la carte et ne peut pas être utilisée pour le transfert de données.

</template>

<template #known-issues>

Aucune remarque.

</template>

<template #image>

(À venir)

</template>
