<template #introduction>

:::info
Der CTCISZ 3A6000 NUC ist ein Mini-PC im Intel-NUC-Stil, der mit einem Loongson 3A6000-HV-Prozessor ausgestattet ist und über zwei HDMI-Ausgänge sowie zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse (GbE) verfügt.
:::

</template>

<template #spec>

| Kategorie | Technische Daten |
| ---- | ---- |
| Hersteller | CTCISZ |
| Prozessor | 3A6000-HV mit 2,5 GHz |
| Speicher | DDR4 mit 3200 MT/s (2 × SODIMM) |
| Schnittstellen (USB) | 4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 1 × USB-C |
| Schnittstellen (Speicher) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 1 × SATA 3.0 |
| Schnittstellen (Netzwerk) | 2 × Gigabit-Ethernet |
| Schnittstellen (Video) | Zwei HDMI-Anschlüsse |
| Schnittstellen (Sonstiges) | 1 × M.2-Key-E-Schnittstelle (PCIe + USB), 1 × 3,5-mm-Kopfhörer-/Mikrofonbuchse |

</template>

<template #known-issues>

<!--@include: @parts/en/known-issues/usb-device-lost.md -->

</template>

<template #image>

[![Foto eines CTCISZ 3A6000 NUC](/images/devices/ctcisz-3a6000-nuc.thumbnail.webp)](/images/devices/ctcisz-3a6000-nuc.webp)
Quelle: CTCISZ

</template>
