<template #introduction>

:::info
Das Loongson 2K0300 „Hummingbird“ ist ein Entwicklungsboard, das auf dem Loongson 2K0300 basiert.
:::

</template>

<template #spec>

| Kategorie | Technische Daten |
| ---- | ---- |
| Hersteller | Loongson Technology |
| Formfaktor | 93 mal 63 Millimeter |
| Prozessor | 2K0300 mit 1,0 GHz |
| Speicher | 512 MiB DDR4 (integriert) |
| Schnittstellen (USB) | 2 × USB 2.0, 1 × USB-C† |
| Schnittstellen (Speicher) | 8 GB eMMC (integriert) |
| Schnittstellen (Netzwerk) | Ein Gigabit-Ethernet |
| Schnittstellen (Video) | 1 × LCD-Ausgang |
| Schnittstellen (Sonstiges) | 2 × SPI, 4 × PWM, 4 × CAN-FD, 40-poliger GPIO |

†: Die USB-C-Schnittstelle kann nur zur Stromversorgung und für serielle Verbindungen genutzt werden.

</template>

<template #known-issues>

Keine Angaben.

</template>

<template #image>

![](/images/devices/loongson-2k0300-hummingbird-evb.webp)
Quelle: Loongson Technology

</template>
