<template #introduction>

:::info
ASUS XC-LS3A6M-A — это материнская плата для настольных ПК формата DTX (203×244 мм) на базе процессора Loongson 3A6000-HV.

Эта материнская плата была разработана и выпускалась компанией ASUS и является одной из первых сторонних материнских плат на базе процессора Loongson 3A6000. Отличия от модели XC-LS3A6M заключаются в следующем: изменено расположение разъема M.2 Key E, встроенный интерфейс USB 3.0 заменен на PCIe x1, удален один сетевой порт, а также изменена конфигурация интерфейсов USB.
:::

</template>

<template #spec>

| Категория | Технические характеристики |
| ---- | ---- |
| Производитель | ASUS |
| Форм-фактор | DTX (203×244 мм) |
| Процессор | 3A6000-HV на частоте 2,5 ГГц |
| Память | DDR4 со скоростью 3200 МТ/с (2 модуля DIMM) |
| Интерфейсы (PCIe) | PCIe 3.0 x1 (1 линия), PCIe 3.0 x16 (8 линий), PCIe 3.0 x8 (8 линий), PCIe 3.0 x8 (4 линии) |
| Интерфейсы (USB) | USB 3.0 (2 разъема на материнской плате, 3 разъема на передней панели), USB 2.0 (4 разъема на материнской плате, 1 разъем на передней панели) |
| Интерфейсы (хранение данных) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 4 × SATA 3.0 |
| Интерфейсы (сетевые) | Один порт Gigabit Ethernet |
| Интерфейсы (видео) | 1 разъем HDMI, 1 разъем VGA |
| Интерфейсы (прочие) | 1 разъем M.2 Key E (PCIe + USB), 1 разъем mPCIe (PCIe + USB), 1 набор разъемов 3,5 мм (вход, выход, Line-In) |

</template>

<template #known-issues>

<!--@include: @parts/en/known-issues/7a-errata.md -->

<!--@include: @parts/en/known-issues/usb-device-lost.md -->

### Отсутствие обновления прошивки

Судя по отзывам пользователей, для этой материнской платы выпускается мало обновлений прошивки, и в ней обнаружено несколько известных ошибок:

- В ранних версиях прошивки отсутствовала возможность отключить эмуляцию x86 UEFI GOP для графических процессоров, из-за чего новые видеокарты AMD (серии RX 5000 и выше) и дискретные видеокарты Intel не работали.
- В некоторых версиях прошивки не выводится сигнал изображения с дискретных видеокарт, а на встроенном выходе HDMI (7A2000) отображается только курсор.

</template>

<template #image>

![ASUS XC-LS3A6M-A Передняя панель](/images/devices/asus-xc-ls3a6m-a.webp)
![ASUS XC-LS3A6M-A Входы/выходы](/images/devices/asus-xc-ls3a6m-a-back.webp)
Источник: Goofish

</template>
