<template #introduction>

:::info
中科云 2K0300 久久派是由中科云推出的，基于 2K0300 平台设计的开发板。

久久派有两个型号：TF 卡版及 Wi-Fi 版，由于 Wi-Fi 模块使用 SDIO 总线，microSD (TF) 卡槽和 Wi-FI 模块只能二选一。此外，Wi-Fi 版还额外搭载 4GB eMMC 及 LCD 接口，而 TF 版板载 NOR Flash 容量更大（Wi-Fi 版为 8Mbit，TF 卡版为 256Mbit）。
:::

</template>

<template #spec>

### Wi-Fi 版

| 类别 | 规格 |
| ---- | ---- |
| 厂商 | 中科云 |
| 板型 | 88×56mm |
| 处理器 | 2K0300 @ 1.0GHz |
| 内存 | 512MiB DDR4 @ 2666MT/s（板载） |
| 接口 (USB) | 2 × USB 2.0 |
| 接口（存储） | 4GB eMMC（板载）、8Mbit NOR Flash |
| 接口（网络） | 1 × GbE、板载 Wi-Fi + 蓝牙模块（单天线） |
| 接口（视频） | 1 × LCD 输出 |
| 接口（其他） | 8 路 12-bit ADC、1 × JTAG、40-pin GPIO |

### TF 卡版

| 类别 | 规格 |
| ---- | ---- |
| 厂商 | 中科云 |
| 板型 | 88×56mm |
| 处理器 | 2K0300 @ 1.0GHz |
| 内存 | 512MiB DDR4 @ 2666MT/s（板载） |
| 接口 (USB) | 2 × USB 2.0 |
| 接口（存储） | 256Mbit NOR Flash |
| 接口（网络） | 1 × GbE |
| 接口（视频） | 无 |
| 接口（其他） | 8 路 12-bit ADC、1 × JTAG、40-pin GPIO |

</template>

<template #known-issues>

暂无记录。

</template>

<template #image>

（待更新）

</template>
