<template #introduction>

:::info
Loongson 2K0300 «Pioneer» — это плата для разработки, созданная на базе процессора Loongson 2K0300.
:::

</template>

<template #spec>

| Категория | Технические характеристики |
| ---- | ---- |
| Производитель | Loongson Technology |
| Форм-фактор | 85×56 мм |
| Процессор | 2K0300 с тактовой частотой 1,0 ГГц |
| Память | 512 МБ DDR4 (встроенная память) |
| Интерфейсы (USB) | 4 порта USB 2.0, 1 порт USB-C† |
| Интерфейсы (хранение данных) | 1 слот для карт microSD, встроенная память eMMC объемом 8 ГБ |
| Интерфейсы (сетевые) | 1 порт GbE, встроенный модуль Wi-Fi |
| Интерфейсы (видео) | 1 × выход на ЖК-дисплей |
| Интерфейсы (прочие) | 1 разъем для наушников/микрофона 3,5 мм, 1 USB-концентратор, 1 отладочный интерфейс JTAG, 1 отладочный интерфейс ADC/TTL, 40-контактный разъем GPIO |

†: USB-C для питания и последовательного интерфейса.

</template>

<template #known-issues>

Не отмечено.

</template>

<template #image>

![](/images/devices/loongson-2k0300-pioneer-evb.webp)
Источник: Loongson Technology

</template>
