<template #introduction>

:::info
La Loongson 2K0300 « Hummingbird » est une carte de développement basée sur le processeur Loongson 2K0300.
:::

</template>

<template #spec>

| Catégorie | Spécifications |
| ---- | ---- |
| Fabricant | Loongson Technology |
| Format | 93 × 63 millimètres |
| Processeur | 2K0300 à 1,0 GHz |
| Mémoire | 512 Mo de mémoire DDR4 (intégrée) |
| Interfaces (USB) | 2 ports USB 2.0, 1 port USB-C† |
| Interfaces (stockage) | 8 Go eMMC (intégrée) |
| Interfaces (réseau) | Un port Gigabit Ethernet |
| Interfaces (vidéo) | 1 sortie LCD |
| Interfaces (Autres) | 2 × SPI, 4 × PWM, 4 × CAN-FD, GPIO 40 broches |

† : L'interface USB-C ne peut être utilisée que pour l'alimentation et la connexion série.

</template>

<template #known-issues>

Aucune remarque.

</template>

<template #image>

![](/images/devices/loongson-2k0300-hummingbird-evb.webp)
Source : Loongson Technology

</template>
