<template #introduction>

:::info
La carte d'évaluation IA Loongson 2K3000 est une carte de développement lancée par Loongson Technology, basée sur le processeur Loongson 2K3000.
:::

</template>

<template #spec>

| Catégorie | Spécifications |
| ---- | ---- |
| Fabricant | Loongson Technology |
| Format | 168 millimètres sur 126 millimètres |
| Processeur | 2K3000 à 2,2 GHz |
| Mémoire | DDR4 à 3200 MT/s (1 × SODIMM) |
| Interfaces (USB) | USB 3.0 (2 ports intégrés, 1 interface à broches), USB 2.0 (3 broches) |
| Interfaces (stockage) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 1 × emplacement pour carte microSD, 1 × SATA 3.0 |
| Interfaces (réseau) | 2 ports Gigabit Ethernet |
| Interfaces (vidéo) | 1 × HDMI, 1 × eDP |
| Interfaces (Autres) | 1 × interface M.2 Key E (PCIe + USB), 1 × prise jack 3,5 mm pour casque/micro, 1 × emplacement pour carte SIM (compatible 4G LTE), 2 × CAN-FD, 2 × port série (RS-232), 2 × RS-485, 1 × UART TTL |

</template>

<template #known-issues>

Aucune remarque.

</template>

<template #image>

![](/images/devices/loongson-2k3000-ai-evb.webp)
Source : Loongson Technology

</template>
