<template #introduction>

:::info
La Loongson XA61200 est une carte mère de bureau au format DTX (203 × 244 mm) basée sur le processeur Loongson 3A6000-HV.

Cette carte mère est généralement considérée comme le modèle de référence pour toutes les cartes mères Loongson 3A6000. Outre Loongson Technology, de nombreux autres fabricants ont lancé des modèles dérivés basés sur cette carte mère. Commercialisée en 2023, elle est la première carte mère Loongson à passer sous la barre des 2 000 yuans et a été largement disponible sur les principaux sites de commerce en ligne.

Grâce à son excellent rapport qualité-prix à l'époque, elle a été très bien accueillie par la communauté des utilisateurs (qui l'a d'ailleurs surnommée affectueusement « la carte verte »). La XA61200 a été la première carte mère de nombreux débutants dans l'univers Loongson.
:::

</template>

<template #spec>

| Catégorie | Spécifications |
| ---- | ---- |
| Fabricant | Loongson Technology |
| Format | DTX (203 × 244 mm) |
| Processeur | 3A6000-HV à 2,5 GHz |
| Mémoire | DDR4 à 3200 MT/s (2 barrettes DIMM) |
| Interfaces (PCIe) | PCIe 3.0 x16 (8 voies), PCIe 3.0 x8 (8 voies), PCIe 3.0 x4 (4 voies) |
| Interfaces (USB) | USB 3.0 (2 ports intégrés, 2 ports en façade), USB 2.0 (2 ports intégrés, 4 ports en façade) |
| Interfaces (stockage) | 1 × NVMe (PCIe 3.0 x4), 4 × SATA 3.0 |
| Interfaces (réseau) | Un port Gigabit Ethernet |
| Interfaces (vidéo) | 1 × HDMI, 1 × VGA |
| Interfaces (Autres) | 1 interface m.2 Key E (PCIe + USB), 1 interface mPCIe (PCIe + USB), un ensemble d'interfaces 3,5 mm (entrée, sortie, entrée ligne), 1 port série RS-232 (DB-9) |

</template>

<template #known-issues>

<!--@include: @parts/en/known-issues/7a-errata.md -->

</template>

<template #image>

[![](/images/devices/loongson-xa61200.thumbnail.webp)](/images/devices/loongson-xa61200.webp)
Source : « Manuel d'utilisation de la carte mère XA61200, version 1.1 »

</template>
