---
layout: page
pageTitle: Вперед, в Новый Свет!
pageSubTitle: Добро пожаловать в мир Loongson за пределами архитектур x86 и ARM
---

Loongson — восходящая звезда отечественной микроэлектронной промышленности Китая.

С момента своего создания в Институте вычислительной техники Китайской академии наук в 2001 году компания Loongson прошла через множество этапов развития и превратилась в конкурентоспособного игрока на международном рынке.

В 2021 году компания Loongson представила разработанную собственными силами архитектуру набора команд LoongArch, поставив перед собой цель создать «третью экосистему программного и аппаратного обеспечения» вслед за x86 и ARM. Сегодня продукция Loongson доступна на открытом рынке: различные настольные компьютеры, ноутбуки, серверы и платы для разработчиков Loongson становятся все более доступными и уже завоевали популярность как среди энтузиастов, так и среди разработчиков сообщества. Некоторые из наших друзей в сообществе даже начали использовать Loongson в качестве основных рабочих инструментов.

Итак, какие продукты Loongson доступны на рынке и как их приобрести и пользоваться ими?

## Знакомство с семейством Loongson

Линейка процессоров Loongson включает в себя микроконтроллеры, встроенные SoC, а также процессоры для настольных компьютеров, рабочих станций и серверов — они используются в широком спектре аппаратных продуктов. Текущая линейка состоит из трёх семейств процессоров, включающих более десяти моделей.

### Серии продуктов

Процессоры Loongson подразделяются на три семейства:

- Loongson 3: процессоры для настольных компьютеров, рабочих станций и серверов — флагманская линейка Loongson по производительности.
- Loongson 2: SoC для встраиваемых и промышленных компьютеров/контроллеров, а также решения для мобильных устройств.
- Loongson 1: SoC и микроконтроллеры для периферийных устройств и небольших встраиваемых систем.

Учитывая, что чипсеты семейств Loongson 3 и 2 пользуются значительно большей популярностью среди энтузиастов, в данной статье мы сосредоточимся именно на этих двух семействах.

### Актуальные продукты

В 2025 году ассортимент встраиваемых и настольных чипов компании Loongson включает следующие продукты:

- Семейство Loongson 3C6000: 16-, 32- и 64-ядерные процессоры с поддержкой многопроцессорных систем, предназначенные для рабочих станций и серверов; все модели поддерживают технологию SMT2 («гиперпоточность»).
- Серия Loongson 3B6000: 8-, 12- и 16-ядерные процессоры для высокопроизводительных настольных компьютеров и рабочих станций; все модели поддерживают технологию SMT2 («гиперпоточность»).
- Loongson 3A6000: 4-ядерный процессор для настольных компьютеров и мобильных устройств с технологией SMT2 («гиперпоточность»).
- Loongson 3B6000M, 2K3000: 8-ядерные процессоры с низким энергопотреблением для промышленных компьютеров, встраиваемых устройств, настольных компьютеров и мобильных устройств.
- Loongson 2K0300: одноядерная встраиваемая система на кристалле (SoC) для встраиваемых устройств и образовательных целей.

:::tip
Loongson 3B6000M — это родственная модель процессора 2K3000, тактовая частота которой немного выше (у 3B6000M — 2,5 ГГц, у 2K3000 — 2,2 ГГц).
:::

### Обзор функций

В приведенной ниже таблице представлены основные различия в характеристиках текущих продуктов (в порядке убывания производительности):

| Модель | Количество ядер | Количество потоков | Тактовая частота | Количество каналов памяти | Скорость PCIe | Количество линий PCIe |
| ----- | ---------- | ------------ | ----------- | --------------- | ----------- | ---------- |
| 3C6000/Q | 64 | 128 | 2,0–2,1 ГГц | 8 | 3,0/4,0† | 64 |
| 3C6000/D | 32 | 64 | 2,1 ГГц | 8 | 3,0/4,0† | 64 |
| 3C6000/S | 16 | 32 | 2,2 ГГц | 4 | 3,0/4,0† | 64 |
| 3B6000 | 8–16 | 16–32 | 2,3 ГГц | 2 | 3,0/4,0† | 32 |
| 3A6000 | 4 | 8 | 2,0–2,5 ГГц | 2 | 3,0 | 32‡ |
| 3B6000M | 8 | 8 | ~2,5 ГГц | 1 | 3,0 | 8 |
| 2K3000 | 8 | 8 | ~2,2 ГГц | 1 | 3,0 | 8 |
| 2K0300 | 1 | 1 | 1 ГГц | 1 | Нет | Нет |

- †: PCIe 4.0 поддерживается только некоторыми моделями; подробности см. в спецификациях моделей плат и у поставщиков.
- ‡: Интерфейс PCIe обеспечивается мостом 7A2000.

Помимо существующих продуктов, на архитектуре LoongArch также основаны следующие широко распространенные микросхемы:

- Loongson 3A5000 (4 ядра, 4 потока), 2,0–2,5 ГГц

:::info
Технические характеристики, подробную информацию и сравнения процессоров см. по адресу:

- [База данных технических характеристик микросхем](/ru/chips)
- [Официальный сайт компании Loongson Technology, раздел «Чипы»](https://www.loongson.cn/product/channel).

:::

### Распространенные модели плат

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных моделей плат, доступных в настоящее время. Технические характеристики плат см. в [База данных продуктов](/ru/devices):

- Loongson 3C6000/S: AC612A0_V1.1
- Loongson 3B6000: XB612B0_V1.1
- Loongson 3A6000: XA61200, XA61201, XA612A0
- Loongson 3B6000M: CTCISZ 3B6000M NUC
- Loongson 2K3000: OrangePi Nova, плата для оценки возможностей 2K3000 в области искусственного интеллекта
- Loongson 2K0300: 2K0300 «Hummingbird», плата разработчика ALIENTEK 2K0300, CTCISZ ForeverPi

## На каких операционных системах они могут работать?

Аппаратное обеспечение LoongArch поддерживается множеством универсальных дистрибутивов Linux для настольных компьютеров и серверов (как коммерческих, так и разработанных сообществом), специализированными дистрибутивами Linux (такими как OpenWrt), OpenHarmony, а также специализированными операционными системами (такими как LoongWorks на базе VxWorks, RTOS и т. д.).

Информацию об операционных системах, дистрибутивах Linux и распространенном программном обеспечении, поддерживающем LoongArch, см. [*А мы уже готовы?*](https://areweloongyet.com/en/).

## Я убедился, где можно купить?

В Китае платы Loongson, как правило, можно приобрести на сайтах Taobao или JD.com. На сайте Goofish также представлено большое количество подержанных материнских плат и готовых систем, которые позволяют сэкономить.

Однако за пределами Китая ситуация немного сложнее. Помимо обращения к посреднику по покупкам или службе экспедирования, сотрудник нашего сообщества Минкон Бай может помочь вам приобрести оборудование Loongson:

- Telegram: @JeffBai
WeChat: mingcongbai
- Электронная почта: baimingcong@loongfans.cn

Если вы являетесь студентом или разработчиком из местного сообщества и заинтересованы в портировании, оптимизации и усовершенствовании различного программного обеспечения или приложений для LoongArch, либо вам требуется дополнительная вычислительная мощность для вашего текущего проекта, вы также можете обратиться в [Проект «Roaming Loongson»](https://github.com/loongson-community/1024) возьмите в аренду оборудование Loongson (или попросите нас предоставить его для вашего проекта).

## Ссылки

На данный момент вы уже имеете базовые представления о Loongson. Ниже представлена подборка материалов от наших друзей из сообщества, включающая справочные материалы — от руководств пользователя до инструкций по устранению неполадок, а также технические характеристики процессора, спецификации ABI, подробности реализации прошивки и «проблему нового и старого миров», о которой вы, возможно, слышали:

- [Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок](/ru/guides)
- [База данных материнских плат и процессоров Loongson](/ru/devices)
- [*AREWELOONGYET?*: Информационный сайт по созданию экосистемы LoongArch](https://areweloongyet.com/)
- [Loong 1-2-3: База данных совместимости для LoongArch](https://loong123.cn/)

Собранные материалы для чтения:

- [База данных технических характеристик микросхем](/ru/chips)
- [*А МЫ УЖЕ ДОШЛИ?*: Материал для чтения «Новый мир и Старый мир»](https://areweloongyet.com/docs/intro)
- [Официальный сайт компании Loongson Technology, раздел «Чипы»](https://www.loongson.cn/product/channel)
