<template #introduction>

:::info
Плата для разработки ALIENTEK 2K0300 — это плата для разработки на базе процессора Loongson 2K0300.
:::

</template>

<template #spec>

| Категория | Технические характеристики |
| ---- | ---- |
| Производитель | ALIENTEK |
| Форм-фактор | 42×37 мм (основная плата), 180×100 мм (базовая плата) |
| Процессор | 2K0300 с тактовой частотой 1,0 ГГц |
| Память | 512 МБ DDR4 (встроенная память) |
| Интерфейсы (USB) | 2 × USB 2.0, 2 × USB-C (1 × OTG, 1 × последовательный порт) |
| Интерфейсы (хранение данных) | 1 слот для карт microSD, встроенная память eMMC объемом 8 ГБ |
| Интерфейсы (сетевые) | 2 порта GbE, модуль Wi-Fi + Bluetooth (встроенный) |
| Интерфейсы (видео) | 1 × выход на ЖК-дисплей |
| Интерфейсы (прочие) | 1 разъем для наушников/микрофона 3,5 мм, 1 динамик, 1 интерфейс mPCIe (поддерживает 4G LTE), 1 слот для SIM-карты, 1 микрофон, 1 АЦП, 1 последовательный порт RS-232 (DB-9), 2 интерфейса CAN-FD, 2 интерфейса RS-485, 14-контактный разъем для пользовательского расширения ввода-вывода |

</template>

<template #known-issues>

Не отмечено.

</template>

<template #image>

![Вид ALIENTEK 2K0300 EVB с передней стороны с обозначенными интерфейсами](/images/devices/alientek-2k0300-evb-1.webp)
![Вид сзади на ALIENTEK 2K0300 EVB](/images/devices/alientek-2k0300-evb-2.webp)
Источник: ALIENTEK

</template>
