---
title: Inštalácia na T2 MacBook
description: Ako nainštalovať CachyOS na T2 MacBook
---

import { Tabs, TabItem, Steps } from '@astrojs/starlight/components';

## Inštalácia

### Všeobecné informácie

CachyOS poskytuje priamu podporu pre T2 MacBook. Potrebné kernel patche sú obsiahnuté vo všetkých jadrách poskytovaných CachyOS.

**WiFi pripojenie** **nie je dostupné** hneď po inštalácii, pretože ide o firmware so zatvoreným zdrojovým kódom, ktorý CachyOS nemá povolenie redistribuovať.
Inštalácia bude fungovať iba s LAN pripojením. Podpora WiFi sa dá nastaviť po inštalácii.
Pozrite si [inštaláciu firmvéru](#inštalácia-firmvéru).

### Pokračovanie v inštalácii

Postupujte podľa pokynov v časti [Príprava na inštaláciu](/installation/installation_prepare#vytvorenie-bootovacieho-usb-disku-cachyos) o tom, ako stiahnuť
ISO a vytvoriť bootovateľný USB disk.

Musíte vykonať ďalšie kroky na prípravu T2 MacBooku na inštaláciu Linuxu, ako je napríklad rozdelenie disku pomocou macOS a deaktivácia bezpečného spustenia (secure boot). Môžete sa riadiť [príručkou predinštalácie t2linux](https://wiki.t2linux.org/guides/preinstall/) pre pokyny.

Po vytvorení bootovateľného USB disku prejdite na [Inštaláciu na Root](/installation/installation_on_root).
CachyOS aplikuje potrebné bootovacie parametre a konfigurácie na T2 MacBook používateľa pomocou [CachyOS Hardware Detection](/features/chwd).

### Inštalácia firmvéru

Firmvér je možné stiahnuť a získať z iného zrkadla, ktoré nie je hostované spoločnosťou CachyOS.

Po zavedení do nainštalovaného systému spustite nasledujúce príkazy:

<Steps>

1. Získajte balík firmvéru pomocou jedného z nasledujúcich nástrojov:

    <Tabs>

    <TabItem label="použitím curl">

    ```sh
    curl https://mirror.funami.tech/arch-mact2/os/x86_64/apple-bcm-firmware-14.0-1-any.pkg.tar.zst -o apple-bcm-firmware-14.0-1-any.pkg.tar.zst
    ```

    </TabItem>
    <TabItem label="použitím wget">

    ```sh
    wget https://mirror.funami.tech/arch-mact2/os/x86_64/apple-bcm-firmware-14.0-1-any.pkg.tar.zst
    ```
    > Ak `wget` nie je dostupný, nainštalujte ho pomocou `sudo pacman -S wget`

    </TabItem>
    </Tabs>

2. Nainštalujte balík firmvéru
    ```sh
    sudo pacman -U apple-bcm-firmware-14.0-1-any.pkg.tar.zst
    ```

</Steps>

Potom načítajte firmvér a reštartujte ovládač WiFi:
```bash
sudo modprobe -r brcmfmac_wcc
sudo modprobe -r brcmfmac
sudo modprobe brcmfmac
```

Firmvér je tiež možné extrahovať zo súboru ISPW, pozrite si [stránku t2linux wiki](https://wiki.t2linux.org/guides/wifi-bluetooth/).
