---
title: Instalace CachyOS na T2 MacBook
description: Jak nainstalovat CachyOS na T2 MacBook
---

import { Steps } from '@astrojs/starlight/components';

CachyOS poskytuje přímou podporu pro T2 MacBooky, včetně potřebných patchů kernelu ve všech poskytovaných kernelech. Pro zajištění úspěšného nastavení je však nutné provést několik klíčových kroků.

:::caution[Možná rizika]
Úplné odstranění macOS s sebou nese rizika, jako je ztráta dat nebo znefunkčnění zařízení. Je **důrazně doporučeno** ponechat si oddíl s macOS pro aktualizace firmwaru a obnovu. Podrobnosti naleznete v [T2 Linux Roadmap](https://wiki.t2linux.org/roadmap/#can-i-completely-remove-macos).

Pokud se přesto rozhodnete macOS odstranit, ujistěte se, že máte kompletní zálohu a předem si vytvořte [spouštěcí instalátor macOS](https://support.apple.com/cs-cz/101578).
:::

## Před instalací

Vytvoření spouštěcího instalátoru macOS je volitelné, ale doporučené, pokud plánujete upravovat oddíly nebo odstranit macOS. Může být užitečný pro aktualizace firmwaru, řešení problémů nebo obnovu systému. Podrobné pokyny naleznete v [průvodci od Apple](https://support.apple.com/cs-cz/101578).

Následující kroky proveďte v systému macOS **před** spuštěním instalátoru CachyOS.

### Příprava spouštěcího USB CachyOS

Stáhněte si [ISO CachyOS](/cachyos_basic/download) a postupujte podle pokynů v sekci [Vytvoření spouštěcího USB disku CachyOS](/installation/installation_prepare#creating-a-bootable-cachyos-usb-drive) pro vytvoření instalačního média.

### (Volitelné) Extrahování Wi-Fi firmwaru

:::note
Wi-Fi **nebude fungovat** ihned po instalaci, ani během ní, protože požadovaný firmware je proprietární a CachyOS jej nemůže redistribuovat. Pro proces instalace budete potřebovat připojení k internetu (např. Ethernet, USB tethering), pokud předem nepřipravíte Wi-Fi firmware podle níže uvedených kroků a nepovolíte jej během instalace.
:::

Ještě v macOS otevřete Terminál a spusťte následující příkaz. Tím se zkopírují potřebné soubory firmwaru Wi-Fi na váš oddíl EFI, takže budou dostupné později během instalace CachyOS.
```sh
curl -sL https://wiki.t2linux.org/tools/firmware.sh | bash -s copy_to_efi
```

### Příprava vašeho disku

Pokud plánujete dual-boot s macOS (doporučeno), musíte vytvořit místo pro CachyOS. Použijte aplikaci Disková utilita v macOS ke změně velikosti vašeho stávajícího oddílu macOS:

<Steps>

1.  Otevřete **Diskovou utilitu**.
2.  V postranním panelu Diskové utility vyberte **svazek**, který chcete změnit (obvykle pojmenovaný "Macintosh HD" nebo podobně).
3.  Klikněte na tlačítko **"Oddíl"** v nástrojové liště.
4.  Klikněte na tlačítko **"+" (plus)** pod koláčovým grafem reprezentujícím využití vašeho disku.
5.  **Klíčové je**, že když budete vyzváni, zvolte **"Přidat oddíl"**, *ne* "Přidat svazek". Potřebujete vytvořit samostatný oddíl pro Linux.
6.  **Název:** Zadejte popisný název pro nový oddíl (např. "CachyOS" nebo "Linux").
7.  **Formát:** Vyberte jakýkoli dostupný formát (jako APFS nebo Mac OS Extended). Instalátor CachyOS tento oddíl později přeformátuje, takže počáteční volba není důležitá.
8.  **Velikost:** Přidělte požadované množství úložného prostoru pro CachyOS. **Mějte na paměti, že pozdější změna velikosti oddílů může být obtížná nebo nemožná**, takže zvolte velikost, která odpovídá vašim potřebám.
10. Klikněte na **"Použít"** pro vytvoření nového oddílu. Disková utilita změní velikost vašeho oddílu macOS a vytvoří nový prázdný prostor.

</Steps>


### Vypnutí Secure Boot

<Steps>

1. Restartujte váš Mac a ihned po zapnutí podržte klávesy `Command (⌘) + R`, abyste vstoupili do Režimu zotavení.
2. Přejděte do Nabídka > Utilita zabezpečení spouštění.
3. V části **Secure Boot** vyberte "Bez zabezpečení" a v části **Povolená spouštěcí média** vyberte "Povolit spouštění z externích nebo vyměnitelných médií".

</Steps>

Pro více podrobností se podívejte na [průvodce od Apple o Utilitě zabezpečení spouštění](https://support.apple.com/cs-cz/102522).

---

Pro další přehled přípravy T2 Macu na Linux se podívejte na průvodce [t2linux Preinstall](https://wiki.t2linux.org/guides/preinstall/).

## Proces instalace

<Steps>

1.  **Spuštění z USB CachyOS:**
    *   Restartujte váš Mac a ihned po zapnutí podržte klávesu `Option (⌥)`.
    *   Vyberte USB disk CachyOS (obvykle označený jako "EFI Boot").
2.  **(Volitelné) Povolení Wi-Fi v živém prostředí:**
    *   Pokud potřebujete Wi-Fi během instalace a nemáte k dispozici Ethernet/tethering, otevřete terminál, jakmile se načte živé prostředí CachyOS.
    *   Spusťte tyto příkazy pro zkopírování firmwaru z oddílu EFI (vytvořeného v kroku [Extrahování Wi-Fi firmwaru](#volitelne-extrahovani-wi-fi-firmwaru)) a nakonfigurujte NetworkManager:
        ```sh
        # Připojení oddílu EFI (obvykle nvme0n1p1 na T2 Macích)
        sudo mkdir -p /tmp/apple-wifi-efi
        sudo mount /dev/nvme0n1p1 /tmp/apple-wifi-efi

        # Zkopírování firmwaru z EFI do živého prostředí
        bash /tmp/apple-wifi-efi/firmware.sh get_from_efi
        sudo umount /tmp/apple-wifi-efi

        # Konfigurace NetworkManageru pro použití iwd backendu
        cat <<EOF | sudo tee /etc/NetworkManager/conf.d/wifi_backend.conf
        [device]
        wifi.backend=iwd
        EOF
        sudo systemctl restart NetworkManager
        ```
    *   Nyní byste měli být schopni se připojit k Wi-Fi sítím pomocí síťového apletu v systémové liště.
3.  **Spuštění instalátoru CachyOS:**
    *   Spusťte instalátor CachyOS z plochy nebo z nabídky aplikací.
    *   Postupujte podle standardního instalačního postupu s odkazem na průvodce [Instalace na kořenový oddíl](/installation/installation_on_root).
    *   Při rozdělování disku vyberte volné místo vytvořené dříve. Nechte instalátor, ať se postará o formátování.
        :::caution[Upozornění k rozdělování disku]
        Buďte **velmi opatrní** během kroku rozdělování disku v instalátoru. Ujistěte se, že vybíráte správné volné místo, které jste si připravili, a **ne**odstraňujte nebo neformátujte omylem váš stávající oddíl macOS, zvláště pokud plánujete dual-boot. Před pokračováním si své volby dvakrát zkontrolujte.
        :::
    *   CachyOS Hardware Detection ([chwd](/features/chwd)) by měl během instalace automaticky aplikovat potřebné parametry spouštění a konfigurace specifické pro T2.

</Steps>

## Kroky po instalaci

Po dokončení instalace a restartu do vašeho nového systému CachyOS možná budete muset provést několik dalších kroků, aby vše fungovalo hladce.

### Trvalá instalace Wi-Fi firmwaru

Pokud jste postupovali podle volitelného kroku [Povolení Wi-Fi v živém prostředí](#proces-instalace) pro získání firmwaru v živém ISO, můžete jej jednoduše zopakovat pro povolení Wi-Fi. V opačném případě se připojte k internetu (např. Ethernet, USB tethering) a postupujte podle níže uvedených kroků:

<Steps>
1. Otevřete terminál a stáhněte balíček firmwaru z Arch Linux T2 mirroru:
   ```sh
   curl https://mirror.funami.tech/arch-mact2/os/x86_64/apple-bcm-firmware-14.0-1-any.pkg.tar.zst -o apple-bcm-firmware-14.0-1-any.pkg.tar.zst
   ```
2. Nainstalujte stažený balíček:
   ```sh
   sudo pacman -U apple-bcm-firmware-14.0-1-any.pkg.tar.zst
   ```
3. Znovu načtěte moduly kernelu pro Wi-Fi:
   ```bash
   sudo modprobe -r brcmfmac_wcc
   sudo modprobe -r brcmfmac
   sudo modprobe brcmfmac
   ```
</Steps>

Wi-Fi by nyní měla po restartech fungovat spolehlivě. Stažený soubor `.pkg.tar.zst` můžete odstranit.

### Další konfigurace
Pro konfiguraci dalších hardwarových komponent, jako je zvuk, webkamera, Touch Bar atd., se podívejte na různé průvodce na [t2linux Wiki](https://wiki.t2linux.org/roadmap/#configuring-the-installation).
