#start:The following commands are executed by this synthesis command:
#end:blif:
begin:
    read_verilog -D ICE40_HX -lib -specify +/ice40/cells_sim.v
    hierarchy -check -top <top>
    proc

flatten:
    check
    flatten
    tribuf -logic
    deminout

coarse:
    opt_expr
    opt_clean
    check
    opt -nodffe -nosdff
    fsm
    opt
    wreduce
    peepopt
    opt_clean
    share
    techmap
    opt_expr
    opt_clean
    memory_dff
    wreduce t:$mul
    techmap
    select a:mul2dsp
    setattr -unset mul2dsp
    opt_expr -fine
    wreduce
    select -clear
    ice40_dsp
    chtype -set $mul t:$__soft_mul
    alumacc
    opt
    memory -nomap [-no-rw-check]
    opt_clean

map_ram:
    memory_libmap
    techmap
    ice40_braminit

map_ffram:
    opt -fast -mux_undef -undriven -fine
    memory_map
    opt -undriven -fine

map_gates:
    ice40_wrapcarry
    techmap
    opt -fast
    abc -dff -D 1
    ice40_opt

map_ffs:
    dfflegalize
    techmap
    opt_expr -mux_undef
    simplemap
    ice40_opt -full

map_luts:
    abc
    ice40_opt
    check
    techmap
    simplemap
    techmap
    read_verilog
    abc9
    ice40_wrapcarry -unwrap
    techmap
    clean
    opt_lut -tech ice40

map_cells:
    techmap
    clean

check:
    autoname
    hierarchy -check
    stat
    check -noinit
    blackbox =A:whitebox
