ram distributed $__ANALOGDEVICES_LUTRAM_ {
	option "SIZE" 32 abits 5;
	option "SIZE" 64 abits 6;
	width 1;
	init no_undef;
	prune_rom;
	port arsw "RW" {
		clock posedge;
	}
	option "MODE" "SP" {
		option "SIZE" 32 cost 2;
		option "SIZE" 64 cost 2;
	}
	option "MODE" "DP" {
		option "SIZE" 32 cost 4;
		option "SIZE" 64 cost 8;
		port ar "R" {
		}
	}
}
